**ВАРКОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**ОБГРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі

**за кодом ДК 021:2015 – 39720000-5 - Неелектричні побутові прилади:**

**теплогенератор ТГУ-1200 (утеплений)**

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

 (відповідно до підпункту1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710

 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** Варковицька сільська рада 35612, вул. Шевченка, 15 с. Варковичі, Дубенський район, Рівненська область, код ЄДРПОУ 04386491, орган місцевого самоврядування (відповідає категорії згідно пункту 3 частини 4 статті 2 Закону).

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Неелектричні побутові прилади (код ДК 021:2015 – 39720000-5): теплогенератор ТГУ-1200 (утеплений)

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** закупівля без використання електронної системи, (відповідно до пп.4 п. 13 Особливостей)

UA-2024-12-03-004665-а .

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 130000,00 грн.

При визначенні очікуваної вартості закупівлі враховувалась інформація про ціни, що містяться в мережі Інтернет у відкритому доступі, методом моніторингу ринкових цін, аналізу закупівель торгів на порталі ProZorro та комерційних пропозицій відкритих джерел.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020р. № 275 із змінами), з урахуванням офіційних статистичних даних Мінфіну.

**Розмір бюджетного призначення:** 130000,00 грн. (сто тридцять тисяч гривень 00 копійок). Розмір бюджетного призначення визначено «Програмою підтримки Збройних сил України на 2024 рік».

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

Термін постачання — з дати укладання договору по 08.12.2024р.

**Технічні характеристики твердопаливного повітрогрійного котла ТГУ-1200**

|  |  |
| --- | --- |
| Вид горіння | піроліз (газогенерація) непримусового типу, інноваційна технологія спалювання окису вуглецю |
| Теплоносій | повітря |
| Потужність | 95 кВт |
| Витрата палива (приблизно) | 35 кг/годину |
| Об’єм опалюваного приміщення | 3000 м.куб. |
| ККД | 92% |
| Висота | 195 см |
| Ширина | 140 см |
| Довжина (глибина) | 200 см |
| Вага | 1100 кг |
| Матеріал топки (теплообмінника) | сталь 10 мм |
| Номінальна температура нагрітого теплоносія | 120 – 160 °C |
| Паливо | тверде паливо, що містить целюлозу – дрова (колоди, обрізки, стружка), пелети, брикети, торф, солома, лушпиння, качани, папір тощо |
| Спосіб завантаження палива | ручний |
| Сторона завантаження палива | фронтальна |
| Корисний об’єм камери згорання | 700 л |
| Розмір завантажувального люка | 45 x 37 см (58 x 48 см – за індивідульним замовленням) |
| Діаметр димоходу | 200 мм |
| Час роботи на одному повному завантаження | від 6 до 12 годин |
| Керування | механічне, ручне |
| Розпалювання | ручне |
| Підключення до електромережі | не потребує |
| Країна виробництва | Україна |
| Гарантія | 30 місяців |