**ВАРКОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**ОБГРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі

**за кодом ДК 021:2015 – 50720000-8 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення: послуги з поточного ремонту котельні Квітневського ліцею Варковицької сільської ради, за адресою: вул. Шкільна, 22 с. Квітневе, Дубенський р-н, Рівненська обл.**

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до підпункту1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** Варковицька сільська рада 35612, вул. Шевченка, 15 с. Варковичі, Дубенський район, Рівненська область, код ЄДРПОУ 04386491, орган місцевого самоврядування (відповідає категорії згідно пункту 3 частини 4 статті 2 Закону).

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення (код ДК 021:2015 – 50720000-8): послуги з поточного ремонту котельні Квітневського ліцею Варковицької сільської ради, за адресою: вул. Шкільна, 22 с. Квітневе, Дубенський р-н, Рівненська обл.

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** закупівля без використання електронної системи, UA-2023-03-06-008801-а .

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 172063,79 грн. Визначається з урахуванням положень Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Уповноваженого органу від 18.02.2020 № 275 та обрахована відповідно до середньо ринкового рівня цін. Очікувана вартість предмета закупівлі обумовлена кошторисною документацією.

**Розмір бюджетного призначення:** 172 063,79 грн. (сто сімдесят дві тисячі шістдесят три гривні 79 копійок).

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до рішення сесії Варковицької сільської ради та Розпорядження сільського голови №25 від 03.03.2023 «Про затвердження кошторисного розрахунку на послуги з поточного ремонту котельні Квітневського ліцею Варковицької сільської ради, за адресою: вул.. Шкільна, 22, с. Квітневе, Дубенський р-н, Рівненська обл.»

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

Термін надання послуг: з моменту укладення договору по 31 грудня 2023 року.

Якісні та технічні характеристики визначені на основі розробленої та затвердженої проектно-кошторисної документації.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на послуги з поточного ремонту котельні Квітневського ліцею Варковицької сільської ради, за адресою вул Шкільна, 22, с. Квітневе, Лубенський р-н, Рівнеська обл.

Об'єми послуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування послуг і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на твердому паливі, теплопродуктивність понад 0,21 МВт [0,18 Гкал/год] до 0, 31 МВт [0,27 Гкал/год ] | котел | 1 |  |
| 2 | Установлення гідрострілки | гребінка | 1 |  |
| 3 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 50 мм | фільтр | 4 |  |
| 4 | Установлення повітровідвідників | шт | 2 |  |
| 5 | Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм  [електричний або електромагнітний привід]-3-ходовий клапан з серврприводом | шт | 1 |  |
| 6 | Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т | насос | 2 |  |
| 7 | Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівачів і насосів із сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 50 мм | м | 27 |  |
| 8 | Установлення клапанів зворотніх діаметром 50 мм | клапан | 1 |  |
| 9 | Установлення термометрів в оправі прямих або кутових | комплект | 3 |  |
| 10 | Монтаж труб витяжних, димових та вентиляційних | т | 0,07 |  |
| 11 | Під'єднання газоходів | шт | 1 |  |