**ВАРКОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**ОБГРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі

**за кодом ДК 021:2015 –45450000-6 – Інші завершальні будівельні роботи: ремонт укриття цивільного захисту Варковицького ліцею, за адресою с. Варковичі, вул. Шкільна, 1 Дубенський р-н, Рівненська обл.**

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

 (відповідно до підпункту1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710

 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** Варковицька сільська рада 35612, вул. Шевченка, 15 с. Варковичі, Дубенський район Рівненська область, код ЄДРПОУ 04386491, орган місцевого самоврядування (відповідає категорії згідно пункту 3 частини 4 статті 2 Закону).

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Інші завершальні будівельні роботи (код ДК 021:2015 – 45450000-6) ремонт укриття цивільного захисту Варковицького ліцею, за адресою с. Варковичі, вул. Шкільна, 1 Дубенський р-н, Рівненська обл.

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** закупівля без використання електронної системи, UA-2022-12-21-019047-а .

Керуючись абз.3 пп. 3, п.13 «Особливості здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» затверджених постановою КМУ від 12.10.2022. №1178, закупівля товарів, робіт і послуг з поточного ремонту найпростішого укриття цивільного захисту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. грн. здійснюється без застосування відкритих торгів, тобто, замовник опубліковує звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель.

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 325192,80 грн. Очікувану вартість визначено відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, згідно Наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИМІРНОЇ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ", шляхом аналізу вартості, умов та строків виконання робіт з аналогічних закупівель, отриманих замовником у минулих роках, аналіз загально доступної цінової їнформації в системі електроних закупівель Prozorro.

**Розмір бюджетного призначення:** 325 192,80 грн. (триста двадцять п’ять тисяч сто дев’яносто дві гривні 80 копійок). Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до рішення сесії Варковицької сільської ради та Розпорядження сільського голови №177 від 24.11.2022 «Про затвердження кошторису ремонту укриття цивільного захисту Варковицької початкової школи с. Варковичі, вул. Шкільна, 1 Дубенського р-ну, Рівненської обл.».

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Термін виконання робіт: з моменту укладення договору по 30 листопада 2022 року.

Обсяги визначено відповідно до потреби, що визначена відповідно до кошторисних розрахунків. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

**на ремонт укриття цивільного захисту Варковицької початкової школи с. Варковичі вул. Шкільна, 2 Дубенського району Рівненської області**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з старої металочерепиці | м2 | 107 |  |
| 2 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 107 |  |
| 3 | Монтаж нової кроквяної системи | мЗ | 1,05 |  |
| 4 | Улаштування решетування 2 центральних входів | м2 | 107 |  |
| 5 | Монтаж покрівельного покриття з металопрофілю | м2 | 107 |  |
| 6 | Улаштування підсофіту | м2 | 18 |  |
| 7 | Улаштування підшивки підсофіта металопрофілем | м2 | 18 |  |
| 8 | Видовбування в бетоні ям в кількості 6 шт. розміром 500x450x700 мм | шт | 6 |  |
| 9 | На кожні 10 мм зміни глибини ям додавати | шт | 6 |  |
| 10 | Монтаж металевих стовпів з закладними деталями діам. 230 мм довж. 4,8 м - 6 шт. | т | 0,764 |  |
| 11 | Монтаж металевого кутника 75 мм по трубах, горизонтально (21 м.п.) | т | 0,145 |  |
| 12 | Монтаж металевого кутника 75 мм при стіні з забиванням арматури (21 м.п.) | т | 0,145 |  |
| 13 | Свердлення отворів в цегляних стінах, для монтажу арматури | шт | 18 |  |
| 14 | Монтаж арматури | т | 0,018 |  |