**ВАРКОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**ОБГРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі

**за кодом ДК 021:2015 –45260000-7 – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи: ремонт укриття цивільного захисту Варковицької початкової школи с. Варковичі, вул. Шкільна, 2 Дубенський р-н, Рівненська обл.**

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

 (відповідно до підпункту1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710

 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** Варковицька сільська рада 35612, вул. Шевченка, 15 с. Варковичі, Дубенський район Рівненська область, код ЄДРПОУ 04386491, орган місцевого самоврядування (відповідає категорії згідно пункту 3 частини 4 статті 2 Закону).

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи (код ДК 021:2015 – 45260000-7) ремонт укриття цивільного захисту Варковицької початкової школи с. Варковичі, вул. Шкільна, 2 Дубенський р-н, Рівненська обл.

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** закупівля без використання електронної системи, UA-2022-11-25-015085-а .

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 199800,00 грн. Очікувану вартість визначено відповідно до примірної методикивизначення очікуваної вартості предмета закупівлі, згідно Наказу Мінекономіки від 18.02.2020 № 275 "ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРИМІРНОЇ МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯ ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ", шляхом аналізу вартості, умов та строків виконання робіт з аналогічних закупівель, отриманих замовником у минулих роках, аналіз загально доступної цінової їнформації в системі електроних закупівель Prozorro.

**Розмір бюджетного призначення:** 199800,00 грн. (сто дев’яносто дев’ять тисяч вісімсот гривень). Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до рішення сесії Варковицької сільської ради та Розпорядження сільського голови №177 від 24.11.2022 «Про затвердження кошторису ремонту укриття цивільного захисту Варковицької початкової школи с. Варковичі, вул. Шкільна, 2 Дубенського р-ну, Рівненської обл.».

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:**

Термін виконання робіт: з моменту укладення договору по 30 листопада 2022 року.

Обсяги визначено відповідно до потреби, що визначена відповідно до кошторисних розрахунків. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі.

**ДЕФЕКТНИЙ АКТ**

**на ремонт укриття цивільного захисту Варковицької початкової школи с. Варковичі вул. .Шкільна ,2 Дубенського району Рівненської області**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з старої металочерепиці | м2 | 107 |  |
| 2 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 107 |  |
| 3 | Монтаж нової кроквяної системи | мЗ | 1,05 |  |
| 4 | Улаштування решетування 2 центральних входів | м2 | 107 |  |
| 5 | Монтаж покрівельного покриття з металопрофілю | м2 | 107 |  |
| 6 | Улаштування підсофіту | м2 | 18 |  |
| 7 | Улаштування підшивки підсофіта металопрофілем | м2 | 18 |  |
| 8 | Видовбування в бетоні ям в кількості 6 шт. розміром 500x450x700 мм | шт | 6 |  |
| 9 | На кожні 10 мм зміни глибини ям додавати | шт | 6 |  |
| 10 | Монтаж металевих стовпів з закладними деталями діам. 230 мм довж. 4,8 м - 6 шт. | т | 0,764 |  |
| 11 | Монтаж металевого кутника 75 мм по трубах, горизонтально (21 м.п.) | т | 0,145 |  |
| 12 | Монтаж металевого кутника 75 мм при стіні з забиванням арматури (21 м.п.) | т | 0,145 |  |
| 13 | Свердлення отворів в цегляних стінах, для монтажу арматури | шт | 18 |  |
| 14 | Монтаж арматури | т | 0,018 |  |

Примітка: У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, мається на увазі «або еквівалент». Технологія та якість виконаних послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів послуг. Всі документи повинні бути надані в електронному вигляді у форматі PDF, містити чіткі та розбірливі зображення, мати назву, яка відповідає назві документу. У разі, якщо документ складається більш ніж з однієї сторінки, то всі сторінки документу повинні знаходиться в одному файлі (пакетне сканування).