**ВАРКОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**ОБГРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі

**за кодом ДК 021:2015 – 45330000-3 – Водопровідні та санітарно-технічні роботи: поточний ремонт мережі водопостачання та водовідведення в укритті цивільного захисту адмінприміщенні Варковицької сільської ради**

**за адресою: вул. Шевченка, 15 с. Варковичі. Дубенський р-н, Рівненська обл.**

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

 (відповідно до підпункту1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710

 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** Варковицька сільська рада 35612, вул. Шевченка, 15 с. Варковичі, Дубенський район, Рівненська область, код ЄДРПОУ 04386491, орган місцевого самоврядування (відповідає категорії згідно пункту 3 частини 4 статті 2 Закону).

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Водопровідні та санітарно-технічні роботи (код ДК 021:2015 – 45330000-9): поточний ремонт мережі водопостачання та водовідведення в укритті цивільного захисту адмінприміщенні Варковицької сільської ради, за адресою: вул. Шевченка, 15 с. Варковичі. Дубенський р-н, Рівненська обл.

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** закупівля без використання електронної системи, UA-2023-04-26-000177-а .

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 109670,00 грн. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до розробленої та затвердженої кошторисної документації.

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі на підставі затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, а саме: згідно з пунктом 1 розділу ІІІ наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 із змінами.

**Розмір бюджетного призначення:** 109 670,00 грн. (сто дев’ять тисяч шістсот сімдесят гривень 00 копійок) Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до рішення сесії Варковицької сільської ради та Розпорядження голови Варковицької сільської ради № 46 від 25.04.2023р. про затвердження кошторису поточного ремонту мережі водопостачання та водовідведення в укритті цивільного захисту адмінприміщенні сільської ради за адресою вул. Шевченка, 15 с. Варковичі, Дубенський р-н, Рівненської обл.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

Термін надання послуг: з моменту укладення договору по 31 грудня 2023 року.

Обсяги визначено відповідно до потреби, що визначена відповідно до кошторисних розрахунків. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі.

Якість матеріалів, виробів і конструкцій, що будуть застосовуватися в процесі виконання робіт повинна відповідати вимогам відповідних діючих норм і стандартів та проектній документації.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт мережі водопостачання та водовідведення в укритті цивільного захисту адмінприміщені Варковицької сільської ради, за адресою: вул. Шевченка, 15 с. Варковичі. Дубенський р-н, Рівненська обл.

Об'єми робіт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітки |
|  | Санвузол II поверху |  |  |  |
| 1 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 1 |  |
| 2 | Установлення умивальників | к-т | 1 |  |
| 3 | Установлення змішувачів | шт | 1 |  |
| 4 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 1 |  |
| 5 | Установлення вентилятора | шт | 1 |  |
|  | Санвузол І поверх |  |  |  |
| 6 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 1 |  |
| 7 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 3 |  |
| 8 | Установлення умивальників | к-т | 1 • |  |
| 9 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 1 |  |
|  | Санвузол підвального приміщення |  |  |  |
| 10 | Установлення фекального насоса | насос | 1 |  |
| 11 | Установлення умивальників | к-т | 1 |  |
| 12 | Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 16 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 31 |  |
| 13 | Прокладання трубопроводів з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням | м | 5 |  |
| 14 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 12 |  |
| 15 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 14 |  |
| 16 | Установлення грат вентиляційних | грати | 2 |  |
| 17 | Зачистка грунту на дні траншеї під каналізацію, вручну | мЗ | 11,5 |  |
| 18 | Укладання трубопроводів із поліпропіленових труб діаметром 160 мм | м | 120 |  |
| 19 | Мурування проміжного колодязя з блоків | мЗ | 0,53 |  |
| 20 | Утеплення каналізаційних труб гранулами пінополістирола | мЗ | 2 |  |
| 21 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 11,7 |  |
| 22 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 5,1 |  |
|  | Приміщення архіву |  |  |  |
| 23 | Відбивання штукатурки , враженої грибком | м2 | 17,1 |  |
| 24 | Обробка протигрибковою сумішшю стін | м2 | 17,1 |  |
| 25 | Грунтування стін та стелі | м2 | 60 |  |
| 26 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 17,1 |  |
| 27 | Шпаклювання стін | м2 | 17,1 |  |
| 28 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін | м2 | 17,1 |  |
| 29 | Шпаклювання стін по водоемульсійному набілу | м2 | 31,9 |  |
| 30 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | м2 | 11 |  |
| 31 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 49 |  |
| 32 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 11 |  |
| 33 | Грунтування підлоги  | м2 | 11 |  |
| 34 | Улаштування стяжки "рідка піога" | м2 | 8,25 |  |