**ВАРКОВИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**

**ОБГРУНТУВАННЯ**

технічних та якісних характеристик закупівлі

**за кодом ДК 021:2015 – 50230000-6 – Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги: поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Шевченка**

**в с. Варковичі, Дубенського р-ну, Рівненської обл.**

розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до підпункту1 пункту 4 постанови КМУ від 11.10.2016 №710

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

**Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія:** Варковицька сільська рада 35612, вул. Шевченка, 15 с. Варковичі, Дубенський район, Рівненська область, код ЄДРПОУ 04386491, орган місцевого самоврядування (відповідає категорії згідно пункту 3 частини 4 статті 2 Закону).

**Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):** Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов’язаного обладнання та супутні послуги (код ДК 021:2015 – 50230000-6): поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Шевченка в с. Варковичі, Дубенського р-ну, Рівненської обл.

**Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:** закупівля без використання електронної системи, UA-2023-05-24-012698-а .

**Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:** 73255,00 грн. визначено відповідно до затвердженої кошторисної документації. Очікувана вартість визначена методом моніторингу ринкових цін, аналізу закупівель торгів на порталі ProZorro, використовувалась мережа Інтернет для розрахунку середньої вартості предмета закупівлі та були проведені розрахунки середньої вартості пропозицій.

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі пункту другого частини першої розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275

**Розмір бюджетного призначення:** 73 255,00 грн. (сімдесят три тисячі двісті п’ятдесят п’ять гривень 00 копійок). Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до Розпорядження сільського голови №54 від 24.05.2023 «Про затвердження кошторисного розрахунку послуги з поточного ремонту вуличного освітлення Варковицької сільської ради Дубенського району Рівненської області».

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.**

Термін надання послуг: з моменту укладення договору по 31 грудня 2023 року.

Обсяги визначено відповідно до потреби, що визначена відповідно до кошторисних розрахунків. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені з урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі.

Роботи повинні бути виконанні з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам ДСТУ Д.1.1-2013, іншим нормативно-правовим актам і нормативним документам у галузі будівництва, кошторисній документації та умовам Договору, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Електромонтажні роботи

Умови виконання робіт – поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Шевченка в с. Варковичі Дубенського району Рівненської області

Об’єми робіт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9 | Пошук та усунення пошкодження лінії електромережі Підвішування проводів [1 провод при 20 опорах на 1 км лінії] для ВЛ 0,38 кВ за допомогою механізмів  Заміна ламп Led  Заміна світильників Led  Установлення реле часу, фотореле  Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А ''''  Установлення реле часу, фотореле //'  Контактор постійного струму, що установляться на конструкції на стіні або колоні, струм до 160 А  Ремонт світильника | шт  км  шт  шт  шт комплект  шт  комплект  шт.  шт | 3 0,089  23  9  4  2  2  1  8 |  |